| **ITEM 1: SERVIDOR** | Para ser llenado por el proponente | | Para la calificación de la entidad | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA**  (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | | **CUMPLE** | | **Observaciones** (especificar el por qué no cumple) |
| **SI** | **NO** |
| **I. DATOS TECNICOS** | | | | | |
| Cantidad: | **1** *(Especificar)* |  |  |  |  |
| Marca: | *(Especificar)* |  |  |  |  |
| Procedencia: | *(Especificar)* |  |  |  |  |
| Modelo: | *(Especificar)* |  |  |  |  |
| Año de fabricación | *(Especificar)* |  |  |  |  |
| **II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)** | | | | | |
| **A. CARACTERÍSTICAS GENERALES** | | | | | |
| Factor de forma | Raqueable de 1U *(Especificar)* |  |  |  |  |
| Microprocesador y CPU | El servidor deberá soportar hasta 2 ranuras para procesador Intel Xeon de 3ra. Generación o superior **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| De incluir 1 procesador: Intel Xeon Silver 4314, frecuencia de 2 GHz o superior, 16C/32T, Cache de 30M o superior (**Especificar)** |  |  |  |  |
| Memoria RAM | Soporte de 16 ranuras DDR5 DIMM, RDIMM mínimamente **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| Debe incluir **memorias RAM instalada** de 64 GB o superior, de 3200MT/s superior (**manifestar aceptación)** |  |  |  |  |
| Puertos | 2 puertos USB 2.0 o superior **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
|  | Debe incluir 1 puerto VGA mínimamente **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| PCIe | Soporte para 1 slots PCIe o superior **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| Almacenamiento | **Bahía Frontal:**  Debe soportar 8 bahías o superior, en formato 2.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) o superior (**Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| Debe incluir **3 discos** **de 960 GB** SSD SATA o superior cada una, factor de forma 2.5in **(Especificar y manifestar aceptación)** |  |  |  |  |
| Todos los discos deben permitir conexión en caliente (Hot-plug) (**Especificar y manifestar aceptación)** |  |  |  |  |
| Los discos deben estar instalados en el servidor y listos para usarse con la configuración mínima de RAID 5 **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Controlador de Almacenamiento | Debe incluir un controlador de RAID tipo PERC (**Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Debe soportar la configuración de arreglo de discos en RAID 5 mínimamente **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Tarjeta de video | Tarjeta(s) de video integrada o superior **(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| Conectividad | Debe incluir 2 puertos RJ-45 GbE o superior  **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Debe incluir 2 puertos RJ-45 10GbE o superior  **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Debe incluir 2 puertos para administración, con licencia iDRAC Enterprise para uso ilimitado (si corresponde) (**Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Fuente de alimentación | Incluir una fuente de **alimentación redundante** (1+1) **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Debe permitir conexión en caliente (Hot-plug) (**Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Potencia de 800W o superior en cada fuente de poder (**Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)** |  |  |  |  |
| Soporte de sistemas operativos e Hypervisores | * VMware ESXi 7.0 o superior.   **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| Especificaciones eléctricas | Voltaje de entrada de ~220 V nominal  **(Especificar)** |  |  |  |  |
| Accesorios | Debe incluir 2 cables de poder de 3m de 15A con conector NEMA 5-15p **(Especificar y manifestar aceptación)** |  |  |  |  |
|  | Debe Incluir Rieles deslizantes o brazo compatible con el equipo ofertado **(Especificar y manifestar aceptación)**. |  |  |  |  |
| **C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS** | | | | | |
|  | El equipo deberá ser nuevo, no se aceptarán equipos reacondicionados o remanufacturados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante. **(Especificar y manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser de línea corporativa o similar **(Especificar y manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |
| **D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** | | | | | |
| Experiencia | Experiencia en la importación y distribución de equipos de la marca ofertada.  **(Adjuntar CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)** |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe contar con la representación autorizada (partner).  **(ADJUNTAR CARTA O CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE)** |  |  |  |  |
| **III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)** | | | | | |
| **A. PLAZO DE ENTREGA** | | | | | |
|  | No deberá ser mayor a 60 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la entrega de la Suscripción de Contrato  **(Especificar y manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |
| **B. GARANTIAS** | | | | | |
| Garantía del fabricante | El equipo debe contar con garantía de la Marca de **36 meses** mínimamente a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.  Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos.  La garantía se debe registrar en la página web del fabricante.  **(Manifestar aceptación)**  **(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)** |  |  |  |  |
| Garantía del proveedor | El Proponente debe otorgar una garantía de **36 meses mínimamente** a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.  Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía.  **(Manifestar aceptación)**  **(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)** |  |  |  |  |
| **C. RÉGIMEN DE MULTAS** | | | | | |
| Multas | La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.  **(Manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |
| **D. ENTREGA, RECEPCION E INSTALACIÓN DEL BIEN** | | | | | |
| Lugar de entrega | **El equipo** deberá ser entregado en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada **Regional** Santa Cruz, calle España N.688.  (Coordinar con BBySS e Infraestructura Tecnológica)  **(Manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |
| Instalación | El proponente adjudicado, debe realizar la instalación, rackeado y puesta en marcha del servidor en producción **(Manifestar Aceptación)** |  |  |  |  |